2025학년도 고창고등학교

교복(동복·하복) 제작 규격서

고창고등학교

※ 교복 제작 사양서 파일은 우리학교 홈페이지(http://gochang.hs.kr) → 공지사항에 게시하였으니 참고하시기 바랍니다.

Ⅰ		교복의 동복(남학생)

복종	교복 그림(전면, 후면)	재원	특징(제작요령)
자켓		1.겉감 색상: 곤색체크 모 60% 폴리 40% 2.안감 폴리 100% 색상: 곤색	1. 단추 - 금색단추 2개(지름 20mm내외) - 소매단추 2개(지름 15mm내외) 2. 카라모양 : 정장카라 3. 안감: 곤색, 정전기 방지기능 4. 상표가 드러나지 않아야 함 5. 안주머니 위 학생이름 표시부 6. 여분단추 1개씩 필수
셔츠		1.원단 색상: 백색 2.혼용율 폴리 75% 면 25% 3.특성 스판 기능	1. 단추 - 앞단추 : 백색 7개(13mm내외) - 소매단추: 백색 2개(13mm내외) 2. 품 - 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선 까지의 길이 중 2/3선까지 (단분 시접분량-3cm이상) 3. 시접 안쪽에 학생이름 표시부 4. 상표가 드러나지 않아야 함 5. 왼쪽 오각주머니 1개 6. 여분단추 필수
조끼		1.혼용율 모 50% 아크릴 50% 2. 안티필링기능 (보푸라기 방지)	1. 브이넥 카라 2. 소매, 목, 밑부분 시보리 (탄력 있게) 3. 상표가 드러나지 않아야 함 4. 밑부분 시보리 안쪽 학생이름 표시부
바지		1.원단 색상 : 회색 2.혼용율 모 60% 폴리 40% 3.젠트라 스판 4. 안감 폴리 100%	1. 디자인 - 노턱, 바지통 7½~8인치정도 2. 길이(단분시접 분량-5cm이상) - 복숭아뼈 아래 3. 허리조절기능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임 가능 4. 뒷주머니 2개 5. 뒷주머니 안쪽 학생이름 표시부 6. 상표가 드러나지 않아야 함
넥타이		1. 모 50% + 폴리에스테르 50%

Ⅱ		교복의 하복(남학생)

복종	교복 그림(전면)	재원	특징(제작요령)
셔츠		1.원단 색상: 백색 2.혼용율 폴리 75% 레이온 25% 3.특성 스판 기능	1. 단추 - 앞단추: 백색,검정테두리 7개(13mm내외) 2. 품 - 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선 까지의 중 1/2~2/3선까지 (단분 시접분량-3cm이상) 3. 상표가 드러나지 않아야 함 4. 왼쪽 둥근모서리 오각주머니 1개 5. 주머니에 학교로고 자수 6. 카라, 소매단, 앞여밈, 주머니 체크배색 7. 소매단 단추, 비조 8. 여분단추 필수
생활복상의		1.원단 색상:백색 (카라배색) 2.혼용율 폴리 100% (쿨맥스원단)	1. 단추 -앞단추: 백색 (11mm) 2. 카라배색 청색 3. 카라안쪽 때방지 ※ 선택사항 자율화
바지		1.원단 색상:진그레이 2.혼용율 우레탄 7% 폴리 93% 3.쿨스판 4.안감 폴리 100%	1. 디자인 - 노턱, 바지통 7½~8인치정도 2. 길이(단분시접 분량-5cm이상) - 복숭아뼈 아래 3. 허리조절기길이 능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임 가능 4. 뒷주머니 2개 5. 벨트 안쪽에 학생이름 표시부 6. 상표가 드러나지 않아야 함 ※ 긴바지와 반바지 중 선택 자율화
반바지		1.원단 색상:진그레이 2.혼용율 우레탄 7% 폴리 93% 3.쿨스판 4.안감 폴리 100%	1. 디자인 - 노턱, 바지통 7½~8인치정도 2. 길이(단분시접 분량-5cm이상) - 복숭아뼈 아래 3. 허리조절기길이 능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임 가능 4. 뒷주머니 2개 5. 벨트 안쪽에 학생이름 표시부 6. 상표가 드러나지 않아야 함 ※ 긴바지와 반바지 중 선택 자율화

Ⅲ		교복의 전체

하복	학교마크
동복

* 섬유 혼용률

구분			섬유 혼용률	비고
동복	자켓	겉감	모 60% + 폴리에스테르 40%
		안감	폴리에스테르 100%
	상의(셔츠)		폴리에스테르 75%+ 면 25%
	하의(바지)	겉감	모 60% + 폴리에스테르 40% 젠트라스판
		안감	폴리에스테르 100%
	조끼		모 50% + 아크릴 50% 안티필링기능(보푸라기방지)
하복	상의(셔츠)		폴리에스테르 75% + 레이온 25%
	하의(바지)	겉감	우레탄 7% + 폴리에스테르 93%	쿨스판
		안감	폴리에스테르 100%
넥타이			모 50% + 폴리에스테르 50%