2019학년도 고창고등학교

교복(하복) 제작 사양서

고창고등학교

※ 교복 제작 사양서 파일은 우리학교 홈페이지(http://gochang.hs.kr) → 공지사항에 게시하였으니 참고하시기 바랍니다.

Ⅰ		교복의 하복(남학생)

복종	교복 그림(전면)	재원	특징(제작요령)
셔츠		1.원단 색상: 백색 2.혼용율 폴리 75% 레이온 25% 3.특성 스판 기능	1. 단추 - 앞단추: 백색,검정테두리 7개(13mm내외) 2. 품 - 허리둘레선에서 엉덩이 둘레선 까지의 중 1/2~2/3선까지 (단분 시접분량-3cm이상) - 사이바 라인 3. 상표가 드러나지 않아야 함 4. 왼쪽 둥근모서리 오각주머니 1개 5. 주머니에 학교로고 자수 6. 카라, 소매단, 앞여밈, 주머니 체크배색 7. 소매단 단추, 비조 8. 여분단추 필수
바지		1.원단 색상: 진그레이 2.혼용율 우레탄 7% 폴리 93% 3.젠트라 스판 4.안감 폴리 100%	1. 디자인 - 노턱, 바지통 7½~8인치정도 2. 길이(단분시접 분량-5cm이상) - 복숭아뼈 아래 3. 허리조절기길이 능 - 최대 10cm까지 늘였다 줄임 가능 4. 뒷주머니 2개 5. 벨트 안쪽에 학생이름 표시부 6. 상표가 드러나지 않아야 함

Ⅱ		교복의 전체

하복	학교마크